|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis zaštitne opreme za **PULA HERCULANEAd.o.o.** | Proizvođač | Uzorci i atesti (XX) | Jed. mj. | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena |  |  |
| RUKAVICE OD GOVEĐE KOŽNE -TANJE,5 PRSTIJU, KRATKE S ELASTIKOM U ZGLOBU **(HRN EN 420,HRN EN 388 CE** **2132),BR. 10 i 11**) |  | certifikat/uzorak | par | 1300 |  |  |  |  |
| RUKAVICE KOŽNE DEBLJE SA POJAČANIM DLANOM I PALCOM, OD GOVEĐE BOKS KOŽE, ŠIVANE KONCEM JEDNAKOVRIJEDNIM KAO KEVLAR (NEGORIVO) (**EN 420, EN 407, EN 388 CE 3,1,4,4**), |  | certifikat/uzorak | par | 150 |  |  |  |  |
| RUKAVICE PVC 30cm,PODSTAVA PAMUK,ZAVRŠNA OBRADA HRAPAVA,PROTUULJNA,EN 420 (4121),EN 374-3,AJK 226,CAT.3,ZAŠTITA OD BAKTERIOLOŠKE KONTAMINACIJE,BR. 7-11 |  | uzorak/certifikat | par | 400 |  |  |  |  |
| RUKAVICE PVC 40cm,EN 388 (4131),EN 374-3,AKL,BR.10 |  | uzorak/certifikat | par | 40 |  |  |  |  |
| KIŠNO ODIJELO,DVODIJELNO,VODONEPROPUSAN,  PAROPROPUSAN,PROZRAČAN,POLIESTER  S PREMAZOM PU,EN 471,EN 343,A1,REFLEKT. TRAKE,ŽUTA BOJA |  | uzorak/certifikat | kom | 50 |  |  |  |  |
| RUKAVICE MEHANIČARSKE, PLETENE S PREMAZOM OD PU, VEL. S-XL, SIVE, TANJE (**EN 388,CE 4,1,3,1**) |  | certifikat/uzorak | par | 1100 |  |  |  |  |
| RUKAVICE ZIDARSKE, KAO ORIGINAL PREVENT ( **EN 420,** **EN 388, CE 4,2,4,3**), POJAČANJE NA PALCU I KAŽIPRSTU, PLETENA MANŽETA, PREMAZ OD GUME. |  | certifikat/uzorak | par | 10 |  |  |  |  |
| RUKAVICE ZA VARIOCE I BRAVARE,ŠPALT GOVEĐA KOŽA,POJAČAN DLAN I PRSTI,ŠIVANA KONCEM JEDNAKOVRIDNIM KAO KEVLAR KONAC (NEGORIVO),EN 420,EN 12477,3144,PODSTAVLJENA |  | certifikat/uzorak | par | 1 |  |  |  |  |
| ZAŠTITNE ČIZME OD PVC-a, VISOKE, ZELENE, POTPLAT DVOSTRUKO BRIZGAN, ULJNOOTPORAN, PROTUKLIZAN ( **EN 347)** |  | certifikat/uzorak | par | 5 |  |  |  |  |
| ZAŠTITNE ČIZME OD PVC-a, SA ČELIČNOM KAPICOM, VISOKE, ZELENE, POTPLAT DVOSTRUKO BRIZGAN, ULJNOOTPORAN, PROTUKLIZAN I ANTISTATIK, OZNAKE S5 ( **EN 345, EN 12568** ) |  | certifikat/uzorak | par | 40 |  |  |  |  |
| KOMBINEZON ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU, JEDNAKO VRIJEDAN KAO TYVEK, KEMIJSKI OTPORAN,CAT III,TYXPPE 5/6,**EN ISO 13982-1:2004 A1:2010,EN 13034:2005 A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 14126:2003,EN 1149-5:2008,** |  | Certifikat/uzorak | kom | 400 |  |  |  |  |
| REFLEKTIRAJUĆI PRSLUK –PERFORIRANI GORNJI DIO PROZRAČAN,VEL. S-4XL,**EN 471 ,KLASA 1** |  | Certifikat/uzorak | kom | 50 |  |  |  |  |
| RADNE CIPELE ,VISOKE S KOMPOZITNOM KAPICOM,VODOOTPORNE,PROTUKLIZNE,S3,EN 20345:11ANTISTATIK,JEDNAKOVRIJEDNE KAO EXENA |  | Certifikat/uzorak | kom | 6 |  |  |  |  |
| RADNE CIPELE, VISOKE SA KOMPOZITNOM KAPICOM I TABANICOM, VODOODBOJNO  EXTRA NABUK GORNJIŠTE,POTPLAT DVOSLOJNI TPU,ESD,S3 SRC EN 20345 CLASS 2,PROTUKLIZNI,ANTISTATIK,  ŠOK AMORTIZACIJA NA PETU,BEZ METALA |  | certifikat/uzorak | par | 120 |  |  |  |  |
| RADNE CIPELE, NISKE SA KOMPOZITNOM KAPICOM I TABANICOM, VODOODBOJNO EXTRA NABUK GORNJIŠTE,POTPLAT DVOSLOJNI TPU,ESD,S3 SRC EN 20345 CLASS 2,  PROTUKLIZNI,ANTISTATIK,ŠOK AMORTIZACIJA ZA PETU |  | certifikat/uzorak | par | 20 |  |  |  |  |
| RADNE CIPELE, NISKE, KOŽNE, KLASIČNI KROJ ( **EN 347** )KAO NAMIB OD COFRE |  | certifikat/uzorak | par | 50 |  |  |  |  |
| RADNE CIPELE, VISOKE SA ČELIČNOM KAPICOM,ANTIBAKTERIJSKI,,SRC,SRA,SRB,EN ISO 20345,APSORPCIJSKA PETA |  | certifikat/uzorak | par | 15 |  |  |  |  |
| RADNE CIPELE ZA BRAVARE I VARIOCE, KOMPOZITNA KAPICA I TABANICA, VODONEPROPUSNO GORNJIŠTE, DODATNA ZAŠTITA ZA PERTLE, OTPONAC ZA BRZO SKIDANJE, POTPLAT OD GUEM OTPORAN NA DODIR NA DIREKTNU TOPLINU DO 300 °C. OZNAKA S3 ( **EN 345 HRO SRC , EN 12568, EN 13287** ) |  | certifikat/uzorak | par | 1 |  |  |  |  |
| SLUŠALICE ZA UŠI |  | certifikat/uzorak | par | 15 |  |  |  |  |
| RADNE CIPELE ,VISOKA GLEŽNJAČA,BEZ METALA,U PREDNJEM DIJELU ŠIRA**,EN** **345**,S3,ĐON PU/TPU JEDNAKOVRIJEDNE KAO SIXTON(ŽENSKI BROJEVI 36-40) |  | certifikat/uzorak | par | 15 |  |  |  |  |
| KOŽNA PREGAČA ZA VARIOCE OD GOVEĐE KOŽE, DIM. 120 x90 cm |  | certifikat | kom | 1 |  |  |  |  |
| KOŽNI RUKAVI ZA VARIOCE-GOVEĐA KOŽA,KRATKE |  | certifikat | par | 1 |  |  |  |  |
| KOŽNE KAMAŠNE ZA VARIOCE VISOKE,GOVEĐA KOŽA, ŠAVOVI PROTIV GORENJA |  | certifikat | par | 1 |  |  |  |  |
| ZAŠTITNE NAOČALE SA BIJELIM I ZATAMLJENIM STAKLOM, ELASTIKA ZA PRČVRŠĆIVANJE, ( **EN 169, EN 175** ) |  |  | kom | 5 |  |  |  |  |
| ZAŠTITNE NAOČALE SA TAMNIM STAKLOM ZA KOSAČE,EN NORMA |  |  | kom | 30 |  |  |  |  |
| ŠTITNIK ZA LICE I OČI, MREŽASTI VIZIR ZA KOSAČE |  | certifikat | kom | 20 |  |  |  |  |
| FILTER ZA MASKU ZA VARENJE 108 x 51 mm, DIN 11, pak. 5 kom |  | Certifikat | kom | 2 |  |  |  |  |
| MASKA ZA VARENJE, RUČNA , OD POLIPROPILENA, DIM.FILTERA 108X51 mm |  | Certifikat | kom | 1 |  |  |  |  |
| PLINSKA MASKA, MASKA ZA CIJELO LICE,SA JEDNIM FILTEROM NA NAVOJ,PET TOČKA STEZANJA,**EN 136** |  | Certifikat | kom | 4 |  |  |  |  |
| FILTERI ZA PLINSKU MASKU,ABEK2P3, NA NAVOJ,**EN 14387** |  | Certifikat | kom | 5 |  |  |  |  |
| ZAŠTITNA KACIGA OD POLIETILENA OTPORAN NA UV ZRAKE, SA MREŽASTIM VIZIROM I SLUŠALICAMA, TE ELASTIČNOM VEZICOM ISPOD BRADE ( **EN 397, EN 50365, EN 352-3, EN 1731 )** pakirano u vrečici**.** |  | Cerifikat | kom | 15 |  |  |  |  |
| RESPIRATORI ZA ZAŠTITU OD NEOTROVNE I NEAGRESIVNE PRAŠINE, FFP2 SKLOPIVI MODEL SA VENTILOM ZA LAKŠE DISANJE |  | Certifikat/uzorak | kom | 100 |  |  |  |  |
| KIŠNO ODIJELO ,TREGER HLAČE I JAKNA,SASTAV 170G PU/pPolyester,VELIČINE XS-5XL,VISOKA VIDLJIVOST,VODENI STUP mm H2O>5.000 mm,EN 343 3-1,EN ISO 20471-1 |  | Certifikat/uzorak | kom | 40 |  |  |  |  |
| KAPA ZA ZAŠTITU POTILJKA,SASTAVA 60% POLIESTER,40% PAMUK,PRODUŽENA STRAŽNJA PLOČA,TKANINA KOJA VLAŽI IZNUTRA,OJAČAN POLUKRUŽNI VIZIR,PODEŠAVANJE OPSEGA GLAVE,BOJAS BEŽ |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| ŠEŠIR SLAMNATI,PROZRAČAN,SA RUPICAMA, |  |  | kom | 40 |  |  |  |  |
| RUKAVICE KOŽNE,DEBLJE, GOVEĐA KOŽA, ZIMSKO TERMIČKA PODSTAVA,DVOSTRUKI SLOJ LATCKSA,**EN** **388 2241,EN511** |  | Certifikat/uzorak | kom | 100 |  |  |  |  |
| ZAŠTITNE RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA, PRAKTIČNE ZA RUK. MOTORNOM PILOM,VELIČINE S-L,EN 381,NIVO ZAŠTITE O |  | certifikat/uzorak | par | 7 |  |  |  |  |
| REFLEKTIRAJUĆI TREGERI ZA VIDLJIVOST, EN13356, EU 2016/425 |  | uzorak | kom | 30 |  |  |  |  |

**Cijena ponude bez PDV-a: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kn**

**Porez na dodanu vrijednost: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kn**

**Ukupna cijena ponude s PDV-om:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kn**

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021. god.

**Za Ponuditelja:**

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_