**Tabela 1. Tehničke karakteristike OTVORENIH metalnih kontejnera zapremnine 5 m³-6 kom**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **TEHNIČKI OPIS TRAŽENIH KARAKTERISTIKA** | **UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENIH KONTEJNERA** | **UPISATI „DA“ ILI „NE“ ZA ONE STAVKE ZA KOJE NIJE POTREBAN OPIS** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | Konstrukcija kontejnera izrađena od čeličnih limova i profila: Debljina lima: min. 3 mm Debljina profila: min. 4 mm |  |  |
|  | Konstrukcija kontejnera napravljena prema DIN 30720 standardu ili „jednakovrijedno“, koji osigurava utovar na autopodizač i istovar pomoću kuke |  |  |
|  | Dimenzije min. 3300 x 1500 x 1300 mm |  |  |
|  | Svi zavareni spojevi kontejnera izvedeni od punog vara |  |  |
|  | Zakačke za mrežu |  |  |
|  | Visina standardnih uški: min. 900 mm |  |  |
|  | Izvedba konusnog oblika da se mogu stavljati jedan u drugog. |  |  |
|  | Antikorozivno zaštićen izvana u dva sloja različite temeljne boje i završnom bojom prema izboru naručitelja |  |  |
|  | Unutrašnjost kontejnera antikorozivno zaštićena katran – epoksi bojom otpornom na sol |  |  |
|  | Logo Naručitelja žute boje |  |  |
|  | Jamstvo: minimalno 12 mjeseci |  |  |
|  | Uz ponudu Priložiti tehnički crtež i sliku ponuđenog proizvoda, izjavu o sukladnosti proizvođača. |  |  |
|  | Uz ponudu Priložiti Certifikat ovlaštene institucije da je izvedeno prema sustavu ISO 9001 i 14001 ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Uz ponudu Priložiti certifikat ovlaštene institucije da je izrađen sukladno proizvodni normi HRN EN 1090-2:2011 te prema postupku HRN EN ISO 4063:2012 ili jednakovrijedno |  |  |

**Tabela 2. Tehničke karakteristike ZATVORENIH metalnih kontejnera zapremnine 5 m³-8 kom**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **TEHNIČKI OPIS TRAŽENIH KARAKTERISTIKA** | **UPISATI KARAKTERISTIKE PONUĐENIH KONTEJNERA** | **UPISATI „DA“ ILI „NE“ ZA ONE STAVKE ZA KOJE NIJE POTREBAN OPIS** |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
|  | Konstrukcija kontejnera izrađena od čeličnih limova i profila: Debljina lima: min. 3 mm Debljina profila: min. 4 mm |  |  |
|  | Konstrukcija kontejnera napravljena prema DIN 30720 standardu ili „jednakovrijedno“, koji osigurava utovar na autopodizač i istovar pomoću kuke |  |  |
|  | Dimenzije min. 3300 x 1500 x 1300 mm |  |  |
|  | Svi zavareni spojevi kontejnera izvedeni od punog vara |  |  |
|  | Visina standardnih uški: min. 900 mm |  |  |
|  | Dva veća poklopca na kosim bočnim stranama |  |  |
|  | Otvaranje većih poklopaca pomoću torzione opruge |  |  |
|  | Poklopci na zatvorenom kontejneru dodatno zaštićeni plastificiranjem.( Uz ponudu priložiti sliku i izjavu ponuđača) |  |  |
|  | Dodatna 2 manja poklopca na vrhu min dim. 600x600 mm |  |  |
|  | Mogućnost zaključavanja svih poklopaca lokotom. |  |  |
|  | Antikorozivno zaštićen izvana u dva sloja različite temeljne boje i završnom bojom prema izboru naručitelja |  |  |
|  | Unutrašnjost kontejnera antikorozivno zaštićena katran – epoksi bojom otpornom na sol |  |  |
|  | Logo Naručitelja žute boje |  |  |
|  | Jamstvo: minimalno 12 mjeseci |  |  |
|  | Uz ponudu Priložiti tehnički crtež i sliku ponuđenog proizvoda, izjavu o sukladnosti proizvođača. |  |  |
|  | Uz ponudu Priložiti Certifikat ovlaštene institucije da je izvedeno prema sustavu ISO 9001 i 14001 ili jednakovrijedno |  |  |
|  | Uz ponudu Priložiti certifikat ovlaštene institucije da je izrađen sukladno proizvodni normi HRN EN 1090-2:2011 te prema postupku HRN EN ISO 4063:2012 ili jednakovrijedno |  |  |